Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do sterowanego oczyszczania i nawilżania powietrza wewnętrznego składające się z obudowy (1) z dolnym wlotem powietrza (1.1) i górnym wylotem powietrza (1.2), w której wewnętrzna powierzchnia pokryta jest warstwą fotokatalityczną, zaś nad wlotem powietrza (1.1) umieszczone są kolejno filtr wstępnego oczyszczania powietrza (2), wentylator osiowy (3) oraz zamocowany osiowo promiennik UV-C (4), charakteryzuje się ono tym, że nad pierwszym wentylatorem osiowym (3) do wewnętrznej powierzchni obudowy (1) zamocowane są kierownice powietrza (5), nad którymi w ścianie obudowy (1) zamocowane są dysze atomizera wody (6) połączonego ze zbiornikiem wody z nano-pęcherzykami gazu (7), zaś nad promiennikiem UV-C (4) znajduje się filtr powietrza z węglem aktywnym (8) i z odprowadzeniem wody.
(4 zastrzeżenia)
43840101