Przedmiotem zgłoszenia jest układ do zabezpieczenia systemu oczyszczania ścieków z myjni samochodowej samoobsługowej, w której przewód wlotowy (1) podłączony jest do systemu oczyszczania (2) i przewodu wylotowego (3). Przewód wlotowy (1) podłączony jest do wlotu (4.1) czujnika konduktometrycznego (4), a wylot (4.2) czujnika konduktometrycznego (4) do wlotu (5.1) sterowanego zaworu trójdrożnego (5). Pierwszy wylot (5.2) sterowanego zaworu trójdrożnego (5) podłączony jest do trójnika (6) i systemu oczyszczania (2). Czujnik konduktometryczny (4) podłączony jest pierwszym przewodem sygnałowym (7.1) z elektroniczną jednostką sterującą (8) podłączoną drugim przewodem sygnałowym (7.2) do sterowanego zaworu trójdrożnego (5). Drugi wylot (5.3) sterowanego zaworu trójdrożnego (5) połączony jest z wlotem (9.1) układu odsalania ścieków (9), którego wylot (9.2) układu odsalania ścieków (9) połączony jest z trójnikiem (6).
(1 zastrzeżenie)
44596501