Urządzenie do sterowania opływem, zwłaszcza pojazdów posiadających zabudowę (1) pojazdu (2) i kierownice powietrza (5) posiada na obwodzie tylnej części zabudowy (1) zamocowany zasobnik ciśnieniowy (4), z ramowymi kierownicami powietrza (5) skierowanymi w stronę powierzchni spiętrzenia (6) będącej tylną częścią zabudowy (1). Do zasobnika ciśnienia (4), pomiędzy powierzchnią sprężenia (6) a kierownicami powietrza (5) zamocowane są sprężarki (3) z wylotem powietrza skierowanym w stronę centralnej części powierzchni spiętrzenia (6). Sprężarki (3) połączone są ze sterownikiem (9), który połączony jest ze źródłem zasilania (7) oraz czujnikiem prędkości (8) pojazdu (2). Sposób sterowania opływem polega na tym, że za pomocą sprężarek (3) wytwarza się strumień powietrza kierowany przez ramowe kierownice powietrza (5) w kierunku równoległym do powierzchni spiętrzenia (6).
(6 zastrzeżeń)
43615401