Author: Wróblewska Anna
Company: Urząd Patentowy RP

Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do magazynowania ciepła zawierające izolowany termicznie dwukomorowy zbiornik wody (1) w postaci pionowo ustawionego walca albo graniastosłupa prostego, w którym znajduje się zamocowana na prowadnicach poziomo ułożona, sztywna, uszczelniona względem ścian bocznych i przemieszczalna w pionie termoizolacyjna ruchoma przegroda (2), która dzieli zbiornik wody (1) na komorę dolną (A) zimnej wody i komorę górną (B) ciepłej wody. Na zewnątrz zbiornika wody (1) komora dolna (A) zimnej wody połączona jest z komorą górną (B) ciepłej wody poprzez pompę obiegową (3) i podgrzewacz wody (4). Do komory dolnej (A) zimnej wody przez rurę doprowadzającą wodę podłączona jest pompa zasilająca (5), a do komory górnej (B) ciepłej wody przez rurę odprowadzającą wodę podłączona jest pompa odprowadzająca (6). W rurze doprowadzającej wodę do komory dolnej (A) zimnej wody oraz w rurze odprowadzającej wodę z komory górnej (B) ciepłej wody umieszczone są czujniki temperatury (7.1, 7.2). W komorze dolnej (A) zimnej wody i w komorze górnej (B) ciepłej wody zainstalowane są ograniczniki położenia (8.1, 8.2) ruchomej przegrody (2). Pompa zasilająca (5), pompa odprowadzająca (6), czujniki temperatury (7.1, 7.2) i ograniczniki położenia (8.1, 8.2) połączone są ze sterownikiem (9). Charakteryzuje się ono tym, że w komorze górnej (B) ciepłej wody znajduje się stała przegroda (10) z deflektorem (11). Pompa odprowadzająca (6) podłączona jest poprzez górną ścianę zbiornika wody (1) do rury teleskopowej, na której końcu zamocowany jest pływak (12). W ruchomej przegrodzie (2) umieszczony jest czujnik położenia (13) ruchomej przegrody (2), który połączony jest ze sterownikiem (9).
(1 zastrzeżenie
45445101