Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do degradacji farmaceutyków w ściekach posiadające pionowo ułożoną cylindryczną komorę reakcyjną (1) z otworem wlotowym ścieków (1.1) w górnej podstawie i odprowadzeniem ścieków (1.2) w dolnej podstawie. Charakteryzuje się ono tym, że w komorze reakcyjnej (1) znajduje się pionowo ułożona zwężka Venturiego (2), której górny koniec połączony jest doprowadzeniem (2.1) z otworem wlotowym ścieków (1.1). W bocznej ścianie komory reakcyjnej (1) znajduje się krócieć (3) doprowadzający pierwszy utleniacz połączony wewnątrz komory reakcyjnej (1) z rozdzielaczem (4) połączonym z co najmniej dwiema rurami (5.1, 5.2, 5.3, 5.4), które od ich wlotów mają zmniejszające się pola przekrojów i linie osi w kształcie helis na stożku skierowanym wierzchołkiem ku dołowi komory reakcyjnej (1). Wyloty rur (5.1, 5.2, 5.3, 5.4) znajdują się na wysokości dolnego końca (2.2) zwężki Venturiego (2).
(2 zastrzeżenia)
44193001