Przedmiotem zgłoszenia jest układ do oczyszczania wydychanego powietrza posiadający wyciąg wydychanego powietrza (1) połączony z wentylatorem odprowadzanego wydychanego powietrza (3). Charakteryzuje się on tym, że pomiędzy wyciągiem wydychanego powietrza (1) a wentylatorem odprowadzanego wydychanego powietrza (3) znajduje się zawór odprowadzanego wydychanego powietrza (2). Za wentylatorem odprowadzanego wydychanego powietrza (3) znajduje się filtr odprowadzanego wydychanego powietrza (4), za którym znajduje się dozownik tlenu (5), a za nim dysza doprowadzanego wdychanego powietrza (6). Zawór odprowadzanego wydychanego powietrza (2) i dozownik tlenu (5) połączone są z regulatorem (7) połączonym z czujnikiem oddechu (8) oraz z czujnikiem stężenia gazów (9) w powietrzu zewnętrznym.
(3 zastrzeżenia)
44350201