Sposób wytwarzania sondy temperatury posiadającej termistor w osłonie walcowej otrzymanej metodą kształtowania obrotowego z zastosowaniem zespołu obrotowych rolek charakteryzuje się tym, że termistor (1) zgrzewa się rezystancyjnie z przewodem sygnałowym (2), po czym wprowadza się termistor (1) połączony z przewodem sygnałowym (2) do osłony walcowej (3). Następnie zalewa się wnętrze osłony walcowej (3) dwuskładnikową kompozycją polimerową (4), łącząc termistor (1) i przewód sygnałowy (2) z osłoną walcową (3), przy czym łączy się przewód sygnałowy (2) z osłoną walcową (3) metodą kształtowania obrotowego zespołem obrotowych rolek. Następnie wykonuje się w odległości od 35 do 40 mm od czoła osłony walcowej (3) pierwsze wgłębienie sczepiające (5) o średnicy zewnętrznej w przedziale od 3 do 5 mm i szerokości wgłębienia od 1 do 1,3 mm, po czym wykonuje się w odległości od 40 do 45 mm od czoła osłony walcowej (3) drugie wgłębienie sczepiające (6) o średnicy zewnętrznej w przedziale od 3 do 5 mm i szerokości wgłębienia od 1 do 1,3 mm.
(8 zastrzeżeń)
43622601