Przedmiotem zgłoszenia jest mobilne urządzenie do podczyszczania ścieków, które charakteryzuje się tym, że składa się z mobilnej platformy transportowej (1) zawierającej kosz (2) i elastyczną rurę ssawną (3), połączoną poprzez szybkozłączkę (4.1) z rurą ssawną (5) zawierającą przepływomierz (6) z pompą ssąco-tłoczącą (7), podłączoną rurą wlotową (8) z wirnikowym separatorem zawiesiny (9) o regulowanej prędkości obrotowej, a następnie poprzez rurę wylotową (10) z rozdzielaczem zasilającym (12), który za pomocą króćców z zaworami (13.1) podłączony jest do równoległych bloków, zawierających szeregowo połączone kawitatory wirnikowe (14) i dalej za pomocą króćców z zaworami (13.2) do kolektora zbiorczego (16), a następnie z odpływową rurą (17) i połączoną z nią za pomocą szybkozłączki (4.2) elastyczną rurą wylotową (18). Pompa ssąco-tłocząca (7), silnik elektryczny (21.1) wirnikowego separatora zawiesiny (9), silniki elektryczne (21.2) kawitatorów wirnikowych (14) podłączone są za pomocą przewodów przesyłowych (22) do panelu sterowania (19) podłączonego do przepływomierza (6), tudzież panel sterowania (19) podłączony jest do modułu zasilania.
(7 zastrzeżeń)
44921001