Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do samoczynnego dawkowania paliwa stałego do komory spalania w piecu albo kotle posiadające ramę. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z ramy (1) z zabudowaną ścianą z otworem połączonym z wylotem zbiornika (2) paliwa zamykanym za pomocą zaworu z przysłoną rewolwerową (3) składającą się z obrotowo osadzonej okrągłej tarczy (3.1) z koliście rozmieszczonymi otworami o różnej wielkości, na której obwodzie osadzone jest koło zębate (3.2). Koło zębate (3.2) zazębione jest z listwą zębatą (4.1) połączoną z częścią tłoczyska (4) znajdującą się poza poziomo ułożonym cylindrem (5). Druga część tłoczyska (4) z tłokiem (4.2) umieszczona i uszczelniona jest w cylindrze (5). Pomiędzy tłokiem (4.2) a dnem (5.1) cylindra (5), przez którego uszczelniony otwór prowadzone jest tłoczysko (4) znajduje się sprężyna (6). Do cylindra (5) przed tłokiem (4.2) podłączony jest za pomocą rury (7) zbiornik medium (8) znajdujący się wewnątrz ramy (1) w obszarze komory spalania.
(2 zastrzeżenia)
44687701