Przedmiotem zgłoszenia jest przystawka do bagażnika rowerowego posiadającego pierwszą ramę (1) zamocowaną poziomo nad kołem rowerowym. Charakteryzuje się ona tym, że posiada drugą ramę i trzecią ramę składające się z prętów mocujących (2.1, 2.2, 3.1, 3.2) mocowanych końcami do pierwszej ramy (1) za pomocą zawiasów oraz druga rama i trzecia rama składają się z prętów łączących (2.3, 2.4, 2.5, 3.3, 3.4, 3.5). Pomiędzy parami prętów mocujących (2.1, 3.1 i 2.2, 3.2) zamocowane są rozłącznie łączniki (4, 5). W odmianie zgłoszenia pręty mocujące (2.1, 2.2 i 3.1, 3.2) przystawki połączone są teleskopowo z drugimi prętami (6.1, 6.2, 7.1, 7.2), korzystnie pomiędzy którymi zamocowane są drugie pręty łączące (6.3, 6.4, 7.3, 7.4). Korzystnie pomiędzy drugimi prętami (6.1, 6.2, 7.1, 7.2) zamocowany jest przesuwnie trzecie pręty łączące (6.5, 7.5). Dodatkowo możliwe jest aby do prętów łączących (2.3, 2.4, 2.5, 3.3, 3.4, 3.5) lub do drugich prętów łączących (6.3, 6.4, 7.3, 7.4) lub do trzecich prętów łączących (6.5, 7.5) zamocowana jest za pomocą zawiasów czwarta rama, która składa się z trzecich prętów (8.1, 8.2), korzystnie pomiędzy którymi zamocowane są czwarte pręty łączące (8.3, 8.4). Opcjonalnie trzecie pręty (8.1, 8.2), połączone są teleskopowo z czwartymi prętami (8.5, 8.6), korzystnie pomiędzy którymi znajduje się piąty pręt łączący (8.7). Możliwe jest aby pomiędzy trzecimi prętami (8.1, 8.2) albo z czwartymi prętami (8.5, 8.6) zamocowany był przesuwnie szósty pręt łączący (8.8).
(6 zastrzeżeń)
44236601