Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do podawania paliwa stałego do paleniska pieca albo kotła posiadające ramę i płyty. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z płyt (1.1, 1.2), z których każda zamocowana jest obrotowo pierwszym bokiem (1.1.1, 1.2.1) do jednej z dwóch przeciwległych bocznych ściany ramy (2). Do przeciwległego drugiego boku (1.1.2, 1.2.2) każdej płyty (1.1, 1.2) zaczepiony jest pierwszy koniec osobnego cięgna (3.1 3.2), które nawinięte i zamocowane jest drugim końcem do osi (4) osadzonej w środkowej części ramy (2) i ułożonej równolegle do drugiego boku (1.1.2) pierwszej płyty (1.1) oraz do drugiego boku (1.2.2) drugiej płyty (1.2). Oś (4) posiada mechanizm sterowania jej kątem obrotu.
(3 zastrzeżenia)
44615201