Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie i sposób eliminacji odskoków styków w łącznikach elektroenergetycznych z napędem mechanicznym. Układ charakteryzuje się tym, że ze stykiem ruchomym (1) styka się hamulec (4) elektromagnetyczny, który spowalnia ruch styku ruchomego (1) przed punktem styczności ze stykiem nieruchomym (2). Sposób polega na tym, że w zadanej odległości pomiędzy stykiem ruchomym (1) a stykiem nieruchomym (2) redukuje się impulsowo prędkość styku ruchomego (1) do momentu jego uzyskania styczności ze stykiem nieruchomym (2), a następnie wyłącza się siłę hamującą w celu uzyskania odpowiedniej siły docisku w zestyku.
(2 zastrzeżenia)
43680401