Przedmiotem wynalazku jest mechanizm ustawiania segmentów ekranu sterowany automatycznie, posiadający osadzone na pierwszych trzpieniach (1a, 1b, 1c, 1d) ekrany składowe (2a, 2b, 2c, 2d). Charakteryzuje się on tym, że składa się z podstawy (3) w postaci belki, której końce zamocowane są do elementu przekładni zębatej (4) napędzanej silnikiem krokowym (5). W podstawie (3) znajdują się pierwsze trzpienie (1a, 1b, 1c, 1d), na których osadzone są obrotowo ekrany składowe (2a, 2b, 2c, 2d). Ekrany składowe (2a, 2b, 2c, 2d) na jednej ze swoich ścian bocznych posiadają drugie trzpienie (6a, 6b, 6c, 6d), które połączone są przegubowo z belką (7a). Ściana boczna pierwszego ekranu (2a) połączona jest przegubowo poprzez belkę (7b) i trzpień (6e) z siłownikiem (8). Siłownik (8) oraz silnik krokowy (5) podłączone są do modułu sterującego (9).
(3 zastrzeżenia)
43425501