Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do badania ciśnienia w próżniowej komorze gaszeniowej, posiadające komorę próżniową (1) podłączoną za pomocą kanału (2) do pompy próżniowej (3). Charakteryzuje się ono tym, że do komory próżniowej (1) podłączony jest pierwszy próżniomierz (4). Opcjonalnie do kanału (2), w pobliżu pompy próżniowej (3) podłączony jest drugi próżniomierz (5). Do kanału (2) podłączony jest poprzez zawór próżniowy (6) zbiornik gazu technicznego (7). Kanał (2) wyposażony jest w mieszek sprężysty (8) lub wyposażony jest w element teflonowy (9).
(5 zastrzeżeń)
43944601