Drukarka 3D do nanoszenia i spajania warstw tworzywa posiada głowicę drukującą (1), połączoną ze stołem (3) układem współrzędnościowym (8). W górnej części głowicy drukującej (1) zamocowana jest prowadnica (7), na której znajduje się pierścień obrotowy (5) sprzężony z kołem napędowym (6) z silnikiem napędowym (9). Silnik napędowy (9) połączony jest z programowalnym układem sterującym (10). Do zewnętrznej powierzchni pierścienia obrotowego (5) zamocowany jest moduł laserowy (4) pod kątem α do osi głowicy drukującej (1) od 1° do 45°.
(1 zastrzeżenie)
43221301