Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do oczyszczania i aromatyzacji powietrza wewnętrznego składające się z obudowy (1) z wlotem powietrza (1.1) w dolnej części obudowy (1) i wylotem powietrza (1.2) w górnej części obudowy (1), w której wewnętrzna powierzchnia pokryta jest warstwą fotokatalityczną, zaś na wlocie powietrza (1.1) umieszczone są kolejno filtr wstępnego oczyszczania powietrza (2.1) i wentylator osiowy (3) oraz w obudowie (1) zamocowany jest osiowo promiennik UV-C (4). Charakteryzuje się ono tym, że nad filtrem wstępnego oczyszczania powietrza znajduje się filtr HEPA (2.2) i pierwszy wentylator osiowy (3), nad którym do wewnętrznej powierzchni obudowy (1) zamocowane są kierownice powietrza (5), tudzież nad promiennikiem UV-C (4) umieszczony jest filtr powietrza z węglem aktywnym (6) oraz znajduje się dozownik środka zapachowego (8).
(5 zastrzeżeń)
43939101