Przedmiotem wynalazku jest przystanek autobusowy posiadający ściany i zadaszenie, zlokalizowany w zatoce przystankowej. Charakteryzuje się on tym, że w obrębie zatoki, w miejscu zatrzymywania się autobusów, jest zagłębiona komora, w której umieszczona jest poduszka pneumatyczna (1) posiadająca wlot i wylot powietrza, na której ułożona jest płyta najazdowa (2). Na wlocie powietrza do poduszki pneumatycznej (1) znajduje się pierwsza turbina powietrzna (3) połączona z pierwszym generatorem elektrycznym (4) oraz pierwszy zawór zwrotny (5). Na wylocie powietrza z poduszki pneumatycznej (1) znajduje się drugi zawór zwrotny (6) i zbiornik sprężonego powietrza (7), z którego wylot z zaworem redukcyjnym (8) połączony jest z drugą turbiną powietrzną (9) połączoną z generatorem elektrycznym (10) oraz z układem dysz (11) zamontowanych w zadaszeniu przystanku.
(4 zastrzeżenia)
44054701