Przedmiotem zgłoszenia jest chwytak, zwłaszcza do rur z kołnierzem posiadający ramiona. Chwytak, zwłaszcza do rur z kołnierzem składa się z obudowy posiadającej część oporową (1.1) do której zamocowana jest część mocująca (1.2), w której znajduje się obudowa (2) mimośrodu (3). Pomiędzy obudową (2) mimośrodu (3), a częścią oporową (1.1) obudowy we wnętrzu obudowy znajduje się sprężyna (4). Po przeciwnej stronie niż sprężyna (4) do obudowy (2) mimośrodu (3) zamocowany jest trzpień (2.1), który w pierwszej części otoczony jest przez ściany części mocującej (1.2) obudowy (1), a jego druga część wystaje poza część mocującą (1.2) obudowy. Do zewnętrznych powierzchni części mocującej (1.2) obudowy (1) po co najmniej dwóch stronach trzpienia zamocowane są sprężyny dociskowe (5.2), które stykają się z zamocowanymi na zawiasach do części mocującej (1.2) obudowy (1) ramionami (6.2, 6.3). Na końcu trzpienia (2.1) znajdującego się poza częścią mocującą (1.2) obudowy (1) znajduje się powierzchnia stożkowa (2.1.1), która styka się z powierzchniami stożkowymi znajdującymi się na ramionach (6.2, 6.3).
(1 zastrzeżenie)
44297201