Zraszany, obracany billboard reklamowy posiadający ramę (1), w której zamocowane są tablice z powierzchnią reklamową (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) oraz do ramy (1) zamocowane są turbiny wiatrowe (3.1, 3.2) charakteryzuje się tym, że płaszczyzny tablic z powierzchnią reklamową (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) pochylone są do płaszczyzny głównej ramy (1) pod kątem ostrym oraz pomiędzy sąsiadującymi ze sobą tablicami z powierzchniami reklamowymi (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) znajdują się szczeliny, za którymi znajdują się turbiny wiatrowe (3.1, 3.2) podłączone do modułu sterująco-zasilającego (4). Do dwóch tablic z powierzchnią reklamową (2.1, 2.4)zamocowana jest para szyb (5), pomiędzy którymi znajduje się szczelina. U góry szyb, nad szczeliną znajduje się pierwsza rura (6) z otworami w ścianie bocznej skierowanymi w dół podłączona do pompy (7). W dole szyb (5) w szczelinie znajduje się druga rura (8) odprowadzająca wodę, z otworami w bocznej ściance od strony szczeliny podłączona z pompą (7). Rama (1) zamocowana jest obrotowo na pionowym wale (9), połączonym z silnikiem obrotowym (10).
(1 zastrzeżenie)
44904101