Przedmiotem zgłoszenia jest układ i sposób ustawiania kąta obrotu źródła światła spolaryzowanego. W układzie, w osłonie (1) zamocowany jest kolimator (2) podłączony do światłowodu (3) połączonego ze splitterem (4). Układ charakteryzuje się tym, że po przeciwnej stronie splittera (4) przyłączone są drugi światłowód (5) i trzeci światłowód (6) z wytworzonymi w ich rdzeniach skośnymi siatkami Bragga (7, 8). Każdy z drugich końców drugiego światłowodu (5) i trzeciego światłowodu (6) podłączony jest do osobnego analizatora widma optycznego (9, 10), które połączone są z modułem obliczeniowym (11), który za pomocą przewodu sterującego (12) połączony jest z napędem (13), do którego z jednej strony zamocowane jest obrotowo źródło światła spolaryzowanego (14), zaś z drugiej strony napęd (13) zamocowany jest na nieruchomej podstawie (15), natomiast moduł obliczeniowy (11) wyposażony jest w wejście (16) zewnętrznego sterownika kąta obrotu, tudzież kąt obrotu siatek Bragga (7, 8) względem siebie wynosi od 15° do 30°.
(2 zastrzeżenia)
45172901