Mechanizm otwierający i zamykający otwory w poszyciu skrzydła składa się z łoża (1) znajdującego się wewnątrz poszycia skrzydła (8), z zagłębieniem (1a), w którym znajdują się co najmniej dwa otwory przelotowe (1b), natomiast pod łożem (1) znajduje się suwak (3) z mechanizmem blokującym (5) jego położenie względem łoża (1). Suwak (3) połączony jest z siłownikiem (7), przesuwającym jego położenie wzdłuż powierzchni poszycia (8), zaś w każdym otworze (1b) znajduje się wypychacz (4), stykający się jednym końcem z klapą (2), zaś drugim końcem z suwakiem (3). Pomiędzy klapą (2) a zagłębieniem (1a) łoża (1) znajduje się element sprężysty (6).
(3 zastrzeżenia)
42474201