Przedmiotem zgłoszenia jest elektrozawór. Charakteryzuje się on tym, że składa się z obudowy (1) w kształcie rury zaślepionej na jednym końcu, wewnątrz której przy zaślepieniu umieszczony jest nieruchomo element odpychający (2), w sąsiedztwie którego znajduje się ruchomy magnes trwały (3), którego płaszczyzna wyznaczona przez linię międzybiegunową (4) jest prostopadła do osi obudowy (1). Magnes trwały (3) w położeniu ustalonym przylega do uszczelki (5), która opiera się o drugi, wewnętrzny koniec obudowy (1). Przy końcu obudowy (1) znajduje się wejście (1a) i wyjście (1b). Na zewnętrznej stronie obudowy (1) w sąsiedztwie magnesu trwałego (3) znajduje się nieruchome uzwojenie (6), ułożone po jednej stronie linii międzybiegunowej (4).
(4 zastrzeżenia)
42627501