Przedmiotem zgłoszenia jest zestaw do ustalania odległości i kątów między płytkami. Charakteryzuje się on tym, że w podstawie (1) znajdują się pierwsze otwory montażowe (2a), zaś na krawędziach podstawy (1) poprzez przewężenie zamocowane są płyty pomocnicze (3), posiadające na jednej ze swoich krawędzi pierwsze trzpienie (4a). Na jednej ze swoich płaszczyzn drugie trzpienie zaś na przeciwległej płaszczyźnie nie drugie otwory montażowe (2b). Drugie trzpienie i drugie otwory montażowe (2b) są współosiowe. Odległość pomiędzy wybranymi pierwszymi otworami montażowymi (2a) jest równa odległości pomiędzy pierwszymi trzpieniami (4a).
(2 zastrzeżenia)
43331001