Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm spiralnego obrotu tablic reklamowych i ich obrotu wokół swoich osi, zamocowany na słupie (1), do którego zamocowany jest silnik elektryczny. Charakteryzuje się on tym, że w podstawie słupa (1) zamocowany jest silnik elektryczny, którego wał ułożony jest w osi słupa (1). Do wału silnika elektrycznego zamocowana jest w jego osi śruba (3), ułożyskowana na jej końcach w słupie (1). Na śrubie (3) nakręcona jest nakrętka, do której zamocowany jest obrotowo wokół jej osi koniec pręta (5). Do drugiego końca pręta (5) zamocowana jest tablica reklamowa (6). Pręt (5) znajduje się w spiralnym przelotowym rowku (1.1) znajdującym się na długości ściany słupa (1) biegnącego wzdłuż jego osi. Na zewnętrznej powierzchni słupa (1) w sąsiedztwie rowka (1.1) znajdują się wypusty (1.2). Do prętów (5) prostopadle do ich osi zamocowane są wypusty (5.1) współpracujące z wypustami (1.2) słupa (1). Pręt (5) składa się z dwóch podzespołów zamocowanych współosiowo i obrotowo względem siebie. Silnik elektryczny jest silnikiem krokowym połączonym z modułem sterującym. Opcjonalnie moduł sterujący podłączony jest do czujnika ruchu.
(2 zastrzeżenia)
44554401