Przedmiotem zgłoszenia jest sterowane urządzenie do magazynowania ciepłej wody składające się z izolowanego termicznie dwukomorowego zbiornika wody (1) w postaci pionowo ustawionego walca, w którym znajduje się sztywna, uszczelniona i przemieszczalna względem jego ścian termoizolacyjna przegroda (2), która dzieli zbiornik wody (1) na pierwszą komorę (A) schłodzonej wody i drugą komorę (B) ciepłej wody. Poza zbiornikiem wody (1) pierwsza komora (A) schłodzonej wody połączona jest z drugą komorą (B) ciepłej wody poprzez pompę obiegową (3) i podgrzewacz wody (4). Do pierwszej komory (A) schłodzonej wody podłączona jest rura doprowadzająca wodę, a do drugiej komory (B) ciepłej wody przez rurę odprowadzającą wodę podłączona jest pompa odprowadzająca (5). W rurze doprowadzającej wodę do pierwszej komory (A) schłodzonej wody i w rurze odprowadzającej wodę z drugiej komory (B) ciepłej wody umieszczone są czujniki temperatury. Pompa obiegowa (3), pompa odprowadzająca (5) i czujniki temperatury połączone są ze sterownikiem. Charakteryzuje się ono tym, że w zbiorniku wody (1) zamocowana jest na stałe promieniowo ułożona ścianka działowa (8), do której boku znajdującego się w osi zbiornika wody (1) zamocowana jest obrotowo za pomocą zawiasu (9) przegroda (2). W boku przegrody (2) niezamocowanym do zawiasu (9) umieszczony jest czujnik położenia przegrody (2). Pompa odprowadzająca (5) połączona jest poprzez wymiennik ciepła (11) i rurę doprowadzającą wodę z pierwszą komorą (A) schłodzonej wody. Wymiennik ciepła (11) połączony jest z pompą czynnika odbierającego ciepło (12), która wraz z czujnikiem położenia przegrody (2) połączona jest ze sterownikiem.
(1 zastrzeżenie)
45061101