Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do zginania oraz statycznego jednoosiowego rozciągania próbek, które zawiera obudowę (1), składającą się z płyty dolnej zamocowanych do niej prostopadle dwóch ścian bocznych ściany tylnej zamocowanej pomiędzy ścianami bocznymi oraz zamocowanej do ścian bocznych i ścian tylnych płyty górnej z przelotowym otworem w części centralnej. Płyta górna ułożona jest równolegle do płyty dolnej. Do płyty górnej z otworem w części centralnej, zamocowana jest współosiowo z otworem stopniowana tuleja mocująca (2) z osadzonym w niej zespołem szczęk górnych znajdujących się w otworze w płycie górnej, w których mocuje się pierwszy koniec badanej próbki. W płycie górnej znajdują się dwa przelotowe otwory rozmieszczone symetrycznie względem osi otworu. W osi każdego z dwóch otworów zamocowana jest tuleja prowadząca (4) skierowana ku górze oraz w każdym z dwóch otworów znajduje się pręt (5), którego górny koniec zamocowany jest do górnej płyty ruchomej (6), znajdującej się ponad płytą górną. Dolny koniec każdego z prętów (5) zamocowany jest do dolnej płyty ruchomej znajdującej się wewnątrz obudowy (1). Do dolnej płyty ruchomej od strony płyty dolnej zamocowany jest zespół szczęk dolnych. W dolnej płycie ruchomej znajduje się przelotowy otwór umożliwiający zamocowanie drugiego końca badanej próbki w zespole szczęk dolnych. Do dolnej powierzchni zespołu szczęk górnych oraz do górnej powierzchni dolnej płyty ruchomej w sąsiedztwie próbki zamocowane są rolki oporowe. W skład urządzenia wchodzi również zespół zginający (11), składający się z zamocowanej przegubowo pierwszymi końcami do dolnej płyty ruchomej pierwszej pary śrub rzymskich których drugie końce połączone są za pomocą sworznia do którego zamocowana jest przegubowo pierwszymi końcami druga para śrub rzymskich zamocowanych przegubowo drugimi końcami do ściany bocznej.
(3 zastrzeżenia)
43804901