Przedmiotem zgłoszenia jest uchwyt do badania nieliniowej dynamiki płyty osiowosymetrycznej na wzbudniku elektromechanicznym ze sprzężeniami termomechanicznymi. Charakteryzuje się on tym, że składa się z płyty podstawy (1) z przelotowym otworem osiowosymetrycznym w jej centralnej części. Płyta podstawy (1) zamocowana jest do głowicy stołu wzbudnika elektromechanicznego (2) za pomocą tulei dystansujących (3), w których znajdują się śruby (4) w ten sposób, że tuleje dystansujące (3) znajdują się pomiędzy powierzchnią stołu wzbudnika elektromechanicznego (2) a dolną powierzchnią płyty podstawy (1). Śruby (4) znajdują się w pierwszych przelotowych otworach montażowych płyty podstawy (1), tulejach dystansujących (3) i wkręcone są w gwintowane otwory znajdujące się w stole wzbudnika elektromechanicznego (2). Płyta podstawy (1) połączona jest z płytą dociskową (6) za pomocą zestawu śrub zaciskowych (5) i nakrętek, które to śruby dociskowe (5) znajdują się w przelotowych otworach montażowych znajdujących się w płycie dociskowej (6) na obwodzie przelotowego otworu osiowosymetrycznego znajdującego się w jej centralnej części oraz śruby zaciskowe (5) znajdują się w drugich przelotowych otworach montażowych rozmieszczonych na obwodzie przelotowego otworu osiowosymetrycznego płyty podstawy (1) oraz śruby zaciskowe (5) zabezpieczone są nakrętkami tudzież badana próbka (7) jest osadzona pomiędzy płytą podstawy (1) a płytą dociskową (6) i osadzona jest współosiowo z przelotowym otworem osiowosymetrycznym płyty podstawy (1) i przelotowym otworem osiowosymetrycznym płyty dociskowej (6).
(1 zastrzeżenie)
44281401