Przedmiotem zgłoszenia jest termodynamiczny kolektor wydechowy, zwłaszcza do tłokowych silników lotniczych, który charakteryzuje się tym, że w centralnej części wewnętrznej części profilowanej (1) kolektora wydechowego znajduje się jednostronnie otwarty obrotowy cylinder (2). W obrotowym cylindrze (2) znajduje się co najmniej 6 otworów. Obrotowy cylinder (2) zamocowany jest na wale (3), a wał (3) łożyskowany jest w zespole łożysk (4), który osadzony jest w podporze (5). Podpora (5) zamocowana jest w wewnętrznej części profilowanej (1) kolektora wydechowego od strony wylotu gazów spalinowych (6).
(7 zastrzeżeń)
44326801