Przedmiotem zgłoszenia jest sterowany zestaw do opalania skóry twarzy zawierający nagłowie, napędzany wózek i diodę UV. Charakteryzuje się on tym, że w górnej i dolnej części nagłowia (1) znajdują się zawiasy (2.1, 2.2), z którymi połączona jest prowadnica (3) ułożona wzdłuż twarzy użytkownika, na której znajduje się napędzany wózek (4). Do wózka (4) od strony twarzy użytkownika zamocowana jest dioda UV (5). Prowadnica (3) połączona jest z siłownikiem (6), zaś wózek (4) i siłownik (6) połączone są z modułem sterującym.
(6 zastrzeżeń)
43812001