Urządzenie do pomiaru prędkości magnesu w cewce, posiada obudowę (1) w kształcie rury wykonanej z tworzywa obojętnego magnetycznie, na którą nałożona jest cewka (2). Charakteryzuje się ono tym, że na wewnętrznej powierzchni obudowy (1) znajduje się pierwszy kanał ułożony wzdłuż osi obudowy, w którym znajduje się listwa (3), na której zamocowane są w pierwszym rzędzie biegnącym wzdłuż osi obudowy (1) diody fotoemitera oraz w drugim rzędzie biegnącym wzdłuż osi obwodowy (1) diody fotodetektora. Wewnątrz cewki (1) znajduje się magnes (6) tudzież diody fotoemitera i diody fotodetektora podłączone są do modułu odbiorczego.
(1 zastrzeżenie)
44130601