Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm do ustawiania ramy nośnej, zwłaszcza panelu fotowoltaicznego na ekranie akustycznym. Charakteryzuje się on tym, że składa się z dwóch prowadnic (1, 2) zamocowanych do podstawy (3), które to prowadnice (1, 2) mają kołowy przekrój poprzeczny i linie prowadzące w kształcie krzywej dzwonowej. Pierwsza prowadnica (1) zamocowana jest do podstawy (3) w taki sposób, że maksimum jej linii prowadzącej skierowane jest do góry. Druga prowadnica (2) zamocowana jest do podstawy (3) w taki sposób, że maksimum jej linii prowadzącej skierowane jest ku dołowi. Na każdej z prowadnic (1, 2) ułożone są koła wózka (4, 5) zamocowanego poprzez pręt (6.1, 6.2) do boków jednej pary przeciwlegle ułożonych boków ramy nośnej (7). Drugi pręt (6.2) zamocowany jest do ramy nośnej (7) poprzez prowadnicę liniową (8), w której umieszczony jest on przesuwnie oraz obrotowo względem jej osi.
(3 zastrzeżenia)
44439101