Konstrukcja dźwigara zespolonego stal-beton nad filarem mostu, (1), o schemacie ciągłym i podparciu przegubowym, posiadająca belkę stalową (1) składającą się z dolnej półki (1.1), górnej półki (1.2) i środnika (1.3) oraz konstrukcja posiada górną płytę żelbetową (2) zespoloną przez łączniki z górną półką (1.2), poprzecznice stalowe oraz konstrukcja posiada górną płytę stalową (5) i dolną płytę żelbetową (5.2). Charakteryzuje się ona tym, że na górnej powierzchni półki (1.2) belki stalowej (1) umiejscowiona jest górna płyta żelbetowa (2). Do górnej półki (1.2) belki stalowej (1) zamontowany jest niski środnik (5.1) płyty stalowej (5), który umiejscowiony jest w części o zredukowanej wysokości (2.1) górnej płyty żelbetowej (2). W miejscu podparcia przegubowego z górną powierzchnią dolnej półki (1.1) belki stalowej zespolona jest pierwsza dolna płyta żelbetowa (5.2), tudzież w miejscu przegubowego podparcia, nad przyczółkiem z górną powierzchnią dolnej półki (1.1) belki stalowej zespolona jest druga dolna płyta żelbetowa (6). Stalowa płyta górna (5) zespolona jest z płytą żelbetową górną (2.1) płyta dolna (5.2) oraz płyta dolna (6) zespolone są łącznikami z dolnymi półkami (1.1) belki (1) i są zespolone łącznikami z poprzecznicami (3.1) i (3.2). Niski środnik (5.1) jest zespawany na całej swej długości z półką górną (1.2) belki (1) i ze stalową płytą górną (5).
(1 zastrzeżenie)
44053101