Celem wynalazku jest precyzyjne i pewne mocowanie elementów, zwłaszcza wzorcowych w celu przeprowadzenia pomiarów dokładności maszyny obróbkowej oraz mocowania elementów podczas obróbki skrawaniem. Przedmiotem wynalazku jest wieloszczękowy uchwyt mocujący, zwłaszcza elementy wzorcowe oraz elementy obrabiane, posiadający korpus (1) z podstawą dolną oraz ruchomymi szczękami (2, 3), mocowanymi do korpusu (1) za pomocą śrub (4, 5). Charakteryzuje się on tym, że w środkowej części korpusu (1) znajduje się przelotowy rowek z podstawą (1.1) i co najmniej dwoma ścianami mocującymi (1.2) pochylonymi do podstawy (1.1) korpusu (1) pod kątem rozwartym (α1, α2) w zakresie 110 - 160°. W każdej ścianie mocującej (1.2) znajduje się gwintowany otwór o osi prostopadłej do płaszczyzny podstawy (1.1) korpusu (1). Każda z ruchomych szczęk (2, 3), przylegających do ścian mocujących (1.2), posiada podstawę górną (2.1, 3.1), podstawę dolną (2.2) a także ścianę dociskową (2.3) i ścianę mocującą (2.4, 3.4) pochyloną do podstawy dolnej (2.2) szczęki (2, 3) pod kątem rozwartym (α1, α2) odpowiadającym kątowi pochylenia ścian mocujących (1.2) do podstawy (1.1) korpusu (1). Każda ze ścian mocujących (2.4) szczęki (2, 3) styka się z odpowiadającą jej ścianą mocującą podstawy (1). Pomiędzy każdą z osobnych par podstaw górnych (2.1, 3.1) i podstaw dolnych (2.2) szczęk (2, 3) znajduje się przelotowy otwór (2.5) posiadający dłuższy bok (A1, A2) ułożony prostopadle do płaszczyzny ściany dociskowej (2.4) tudzież krótszy bok otworu (2.5) ułożony jest prostopadle do pierwszego boku (A1, A2) oraz posiada szerokość (B1, B2) równą lub większa od średnicy (D2.1, D2.2) znajdującej się w nim osobnej śruby dociskowej (4, 5) tudzież mniejsza od średnicy (D1.1, D1.2) łba śruby dociskowej (4, 5). Każda ze śrub dociskowych (4, 5) jest wkręcona w gwintowany otwór w ścianie mocującej (1.2) korpusu (1). Korzystnie przelotowy otwór (2.5) w szczęce (2, 3) jest otworem stopniowanym, w którego górnym stopniu mieści się łeb śruby (4, 5).
(2 zastrzeżenia)
44221901