Przedmiotem zgłoszenia jest narzędzie do wyciskania stopnia wału drążonego, które charakteryzuje się tym, że posiada stempel z trzpieniem (1) umieszczony współosiowo w otworze (2) pojemnika górnego (3a) w kształcie pierścienia. Stempel z trzpieniem (1) jest usytuowany współosiowo ze stemplem rurowym (4), który posiada wzdłuż własnej osi symetrii otwór przelotowy (5). Stempel rurowy (4) jest umieszczony współosiowo w otworze (6) pojemnika dolnego (3b) w kształcie pierścienia. Pomiędzy pojemnikiem górnym (3a), a pojemnikiem dolnym (3b) umieszczone są matryca górna (7a) w kształcie pierścienia i matryca dolna (7b) w kształcie pierścienia. Matryca górna (7a) zamocowana jest do pojemnika górnego (3a), a matryca dolna (7b) zamocowana jest do pojemnika dolnego (3b). Otwór (8) matrycy górnej (7a) w pierwszej strefie (Ia) od strony pojemnika górnego (3a) posiada większe pole przekroju poprzecznego niż w drugiej strefie (IIa), która znajduje się od strony matrycy dolnej (7b). Otwór (8) matrycy górnej (7a) w drugiej strefie (IIa) posiada większe pole przekroju poprzecznego niż otwór (2) pojemnika górnego (3a). Otwór (9) matrycy dolnej (7b) w pierwszej strefie (Ib) od strony pojemnika dolnego (3b) posiada większe pole przekroju poprzecznego niż w drugiej strefie (IIb), która znajduje się od strony matrycy górnej (7a). Otwór (9) matrycy dolnej (7b) w drugiej strefie (IIb) posiada większe pole przekroju poprzecznego niż otwór (6) pojemnika dolnego (3b). Otwór (8) matrycy górnej (7a) i otwór (9) matrycy dolnej (7b) są współosiowe do otworu (2) pojemnika górnego (3a) i otworu (6) pojemnika dolnego (3b).
(1 zastrzeżenie)
44284201