Przedmiotem zgłoszenia jest piasta z mechanizmem blokowania wirnika nośnego, do której to piasty (1) zamocowane jest jarzmo łopat z zamocowanymi do niej łopatami wirnika nośnego, przy czym w osi piasty (1) znajduje się stopniowany otwór (1.1) oraz w ścianie bocznej stopniowanego otworu (1.1) piasty (1) znajdują się dwa przelotowe otwory ułożone współosiowo i których oś przecina oś piasty (1) pod kątem prostym, zaś w przelotowych otworach zamocowane są przesuwnie sworznie blokujące (6.1, 6.2). Charakteryzuje się ona tym, że w stopniowanym otworze (1.1) osadzony jest obrotowo od strony przeciwnej do strony montażu, za pomocą pokrywy (4) mocowanej do piasty (1), element krzywkowy (5) w postaci tulei o kształcie walca, posiadający od strony przeciwnej do strony montażu zewnętrzną powierzchnię walcową oraz od strony montażu wewnętrzną roboczą powierzchnię krzywkową. Każdy ze sworzni blokujących (6.1, 6.2) posiada na swoim końcu od strony osi stopniowanego otworu (1.1) kołnierz (6.1.1, 6.2.1) z powierzchnią czołową stykającymi się z wewnętrzną roboczą powierzchnią krzywkową (5.2) elementu krzywkowego (5). Pomiędzy dolną czołową powierzchnią elementu krzywkowego (5) oraz dolnym stopniem stopniowanego otworu (1.1) piasty (1) zamocowana jest rozpierająca sprężyna (7.1) o osi ułożonej współosiowo z osią piasty (1). Na każdym sworzniu blokującym (6.1, 6.2) zamocowana jest sprężyna dociskowa (7.2, 7.3), która pierwszym końcem oparta jest o kołnierz (6.1.1, 6.2.1) sworznia blokującego (6.1, 6.2). Drugim końcem oparta jest o powierzchnię wewnętrzną stopniowanego otworu (1.1) piasty (1), tudzież na zewnętrznej powierzchni walcowej znajdują się trzpienie (8.1, 8.2), które przylegają swoją boczną powierzchnią do rowków znajdujących się w wewnętrznej górnej powierzchni pokrywy (4) piasty (1), która zamocowana jest swoją dolną powierzchnią do stopnia piasty (1).
(1 zastrzeżenie)
44698201
44698202