Przedmiotem zgłoszenia jest układ i sposób pomiaru kąta obrotu głowicy zamocowanej na nieruchomym elemencie. Układ pomiaru kąta obrotu głowicy zamocowanej na nieruchomym elemencie, w którym, na nieruchomym elemencie (3) zamocowana jest obrotowo głowica (5) charakteryzuje się tym, że do czoła nieruchomego elementu (3) zamocowany jest polaryzator (4) połączony z kolimatorem (6), do którego za pomocą światłowodu (2) podłączone jest szerokopasmowe źródło światła (1). Od strony czoła nieruchomego elementu (3) w głowicy (5) zamocowana jest półfalówka (8), zaś po przeciwnej stronie półfalówki (8) do głowicy (5) zamocowany jest drugi nieruchomy element (10), do którego powierzchni czołowej od strony półfalówki (8) zamocowana jest soczewka (7) podłączona do drugiego światłowodu (14) ze znajdującą się w jego rdzeniu światłowodową skośną siatką Bragga (9). Drugi światłowód (14) podłączony jest do analizatora widma optycznego (11), który połączony jest z modułem obliczeniowym (12).
(3 zastrzeżenia)
44654501