Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm do pozycjonowania ramy nośnej, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych posiadający pionowy słup (1) zamocowany do przytwierdzonej do podłoża podstawy, na którego końcu znajduje się przegub (2), do którego przymocowana jest rama nośna (3). Charakteryzuje się on tym, że przegub (2) jest przegubem kulowym. W ramie nośnej (3) zamontowana jest prowadnica liniowa (4) z umieszczonym w niej przesuwnie prętem prowadzącym (5), do którego końca znajdującego się wewnątrz obszaru ramy nośnej (3) poprzez łącznik (5.1) zamocowany jest wózek napędowy (6), którego koła ułożone są na przymocowanej do słupa (1) wyprofilowanej prowadnicy (7) o zamkniętym torze.
(2 zastrzeżenia)
44439001