Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm odchylania uchwytu wiszącej tablicy reklamowej w dwóch osiach, zawierający poziomo ułożoną belkę znajdującą się pomiędzy podporami, przy czym do belki zamocowany jest uchwyt w postaci pręta skierowanego ku dołowi, do którego zamocowana jest tablica reklamowa. Charakteryzuje się on tym, że belka (1), zamocowana jest obrotowo wokół jej osi pomiędzy podporami. Do podpory zamocowany jest pierwszy silnik elektryczny (2) z wałem ułożonym równolegle do osi belki (1). Do wału pierwszego silnika elektrycznego (2) zamocowane jest koło ze znajdującym się od strony jego podstawy trzpieniem, ułożonym niewspółosiowo do osi koła. Belka (1) posiada trzpień (1.1) ułożony prostopadle do jej osi i stykający się w pozycji wyjściowej z trzpieniem zamocowanym do podstawy koła, tudzież do dolnego końca uchwytu (5) zamocowany jest obrotowo wokół jego osi pręt (6), na którym osadzony jest pierwsze koło (7) przekładni sprzężone z drugim kołem (8) przekładni, osadzonym na wale drugiego silnika elektrycznego (9) zamocowanego do uchwytu (5), przy czym osie pręta (6) oraz drugiego silnika elektrycznego (9) są korzystnie równoległe. Korzystnie pierwszy silnik elektryczny (2) oraz drugi silnik elektryczny (9) są silnikiem krokowym połączonym z modułem sterującym.
(5 zastrzeżeń)
44458501