Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm wychylania tablic reklamowych i ich obracania, i ich podnoszenia, i ich rozsuwania, który zawiera słup (1.1), do którego zamocowany jest silnik elektryczny (2). Charakteryzuje się on tym, że na wale silnika elektrycznego (2), ułożonego równolegle do słupa (1.1) zamocowane jest pierwsze zewnętrzne koło zębate zazębione z wewnętrznym kołem zębatym (4), w osi którego znajduje się słup (1). Wewnętrzne koło zębate (4) połączone jest nieobrotowo swoją górną podstawą z dolną podstawą pierwszej tulei (5) ułożyskowanej na słupie (1.1), której górna podstawa połączona jest z dolną podstawą tulei krzywkowej (6), w osi której znajduje się słup (1.1). Górna powierzchnia tulei krzywkowej (6) jest powierzchnią krzywkową, z którą styka się powierzchnia boczna pręta (7.1, 7.2, 7.3, 7.4). Na jego pierwszym końcu zamocowana jest na stałe/przesuwnie tablica reklamowa (8.1, 8.2, 8.3, 8.4). Drugi koniec pręta (7.1, 7.2, 7.3, 7.4) zamocowany jest za pomocą zawiasu znajdującego się w tulei mocującej (9), która zamocowana jest nieobrotowo na słupie (1.1). Słup (1.1) zamocowany jest dolną częścią współosiowo i obrotowo w dolnym słupie (1.2), do którego zamocowany jest drugi silnik elektryczny (10) o osi wału ułożonej równolegle do osi słupa (1.1) i osi drugiego słupa (1.2). Na wale drugiego silnika elektrycznego (10), zamocowane jest drugie koło zębate (11) zazębione z trzecim kołem zębatym (12) zamocowanym współosiowo i nieobrotowo do słupa (1.1). Drugi słup (1.2) zamocowany jest dolnym końcem do podstawy (13) mechanizmu. Podstawa (13) zamocowana jest za pomocą siłownika i słupów prowadzących (15) do drugiej podstawy (16).
(7 zastrzeżeń)
44716401