Urządzenie badawcze charakteryzuje się tym, że składa się z podstawy urządzenia (1), na której zamocowana jest na stałe płyta (4), do której zamocowany jest pojemnik (3) ze zdejmowaną pokrywą (17) składającą się ze ścianek obklejonych od wewnątrz wzdłuż obwodu uszczelką elastyczną. W zdejmowanej pokrywie (17) znajduje się pionowy wał uszczelniony podkładką wykonaną z materiału elastycznego. Do części dolnej wału zamocowana jest przeciwpróbka (9) w kształcie tarczy. Obudowa (2) z łożyskiem tocznym ma oś obrotową (5), do której jest przymocowana tarcza, na której symetrycznie zamocowane są jednakowe uchwyty z próbkami. Przeciwpróbka (9) w kształcie tarczy jest osadzona na wale z napędem zewnętrznym. Do ścianki bocznej pojemnika (3) zamocowana jest rura wlotowa, do której zamocowane są czujniki temperatury (28). Na końcu rury wlotowej zamocowana jest sprężarka (22). Do przeciwległej ścianki pojemnika (3) zamocowany jest pirometr (27), powyżej którego zamocowany jest wylot powietrzny (26), który jest połączony z pojemnikiem (3) za pomocą rury wylotowej. Na tarczy zamocowany jest drążek dociskowy, poniżej którego znajduje się belka tensometryczna, na której umieszczony jest czujnik tensometryczny, który jest połączony ze wzmacniaczem. Urządzenie badawcze połączone jest przewodem do komputera (16).
(1 zastrzeżenie)
43947201