Przedmiotem zgłoszenia jest zasobnik ciepłej wody składający się z izolowanego termicznie dwukomorowego zbiornika wody (1) w postaci pionowo ustawionego walca albo graniastosłupa o ścianach bocznych prostopadłych do podstaw, w którym znajduje się zamocowana na prowadnicach poziomo ułożona, sztywna, uszczelniona względem ścian bocznych i przemieszczalna w pionie termoizolacyjna ruchoma przegroda (2), która dzieli zbiornik wody (1) na komorę dolną (A) zimnej wody i komorę górną (B) ciepłej wody. Poza zbiornikiem wody (1) komora dolna (A) zimnej wody połączona jest z komorą górną (B) ciepłej wody poprzez pompę obiegową (3) i podgrzewacz wody (4). Do komory dolnej (A) zimnej wody podłączona jest pompa zasilająca (5), a do komory górnej (B) ciepłej wody podłączona jest pompa odprowadzająca (6). Zgłoszenie charakteryzuje się tym, że ruchoma przegroda (2) posiada średnią gęstość zbliżoną do gęstości wody, w komorze górnej (B) ciepłej wody znajduje się stała przegroda (7) z deflektorem (8), zaś pompa odprowadzająca (6) podłączona jest poprzez górną ścianę zbiornika wody (1) do rury teleskopowej zamocowany jest pływak (9).
(1 zastrzeżenie)
44988701