Przedmiotem zgłoszenia jest rama żaluzjowa z niezależnie obracanymi blendami, posiadająca prostopadłościenną ramę o zarysie prostokąta, która składa się z profilu górnego (1), profili bocznych (2, 3) oraz profilu dolnego (4), przy czym pomiędzy profilami bocznymi zamocowane są obrotowo blendy (5) za pomocą trzpieni mocujących zamocowanych, do ścian bocznych blend (5) w ich osiach i osadzonych w profilach bocznych (2, 3) ramy, przy czym na pierwszych powierzchniach osłonowych blend (5) znajdują się panele fotowoltaiczne PV podłączone do odbiornika prądu. Charakteryzuje się ona tym, że na przeciwległej powierzchni blendy (5) znajduje się wyświetlacz LED. Osobno trzpień mocujący blendy, sprzężony jest z wałem silnika sterującego (8), który podłączony jest do modułu sterującego (9), do którego podłączony jest również wyświetlacz LED. Dodatkowo do modułu sterującego (9) podłączony jest czujnik ruchu (10). Moduł sterujący (9) wyposażony jest w bezprzewodowy komunikator współpracujący z pilotem. Moduł sterujący (9) podłączony jest czujnikiem intensywności światła (11).
(4 zastrzeżenia)
44553201