Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do samoczynnej zmiany przepustowości wylotu zbiornika posiadające klapę i zasuwę. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z klapy (1) zamocowanej za pomocą zawiasu do ściany wewnątrz dolnej części zbiornika (2). Oś ruchomej części zawiasu połączona jest za pomocą przekładni mechanicznej z listwą zębatą (3), której pierwszy koniec przytwierdzony jest do zasuwy (4) zamocowanej przesuwnie w otworze wylotowym (2.1) zbiornika (2). Pomiędzy drugim końcem listwy zębatej (3), a nieruchomą podporą stałą znajduje się element sprężysty (5).
(3 zastrzeżenia)
44817601