Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm obrotu słupa tablicy reklamowej, posiadający korpus mocujący oraz słup, na którym zamocowana jest tablica reklamowa. Charakteryzuje się on tym, że o ściany korpusu od zewnętrznej strony zamocowany jest silnik elektryczny (2) z wałem znajdującym się w wybraniu ściany bocznej korpusu. Do wału silnika elektrycznego (2) zamocowane jest poprzez wał napędowy (3), ułożyskowany obrotowo w korpusie (1), napędowe stożkowe koło zębate (4) przekładni walcowo-stożkowej z zębami znajdującymi się na części jego obwodu. Prostopadle do osi wału napędowego (3) od strony zazębień napędowego stożkowego koła zębatego (4) przekładni walcowo-stożkowej ułożyskowana jest obrotowo tuleja mocująca (5). Na tulei mocującej (5) osadzone są dwa napędzane koła zębate (6, 7) przekładni walcowo-stożkowej. Każde z napędzanych kół zębatych (6, 7) spełnia prawo zazębienia z napędowym stożkowym kołem zębatym (4).
(2 zastrzeżenia)
44378601