Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm do ustawiania i obracania ramy nośnej, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych posiadający ramę nośną (1) zamocowaną przesuwnie na prowadnicy (2). Charakteryzuje się on tym, że do każdego z boków jednej pary przeciwlegle ułożonych boków ramy nośnej (1) zamocowany jest pręt (3.1, 3.2). Każdy z prętów (3.1, 3.2) zamocowany jest do ramy nośnej (1) poprzez prowadnicę liniową (4.1, 4.2), w której umieszczony jest on przesuwnie oraz obrotowo względem jej osi. Do końca każdego z prętów (3.1, 3.2) znajdującego się poza obszarem ramy nośnej (1) zamocowany jest wózek (5), którego koła ułożone są na przymocowanej do podłoża wyprofilowanej prowadnicy (2) o zamkniętym torze. Koniec pierwszego pręta (3.1) znajdujący się w obszarze ramy nośnej (1) połączony jest osiowo z wałem silnika obracającego (7), którego obudowa zamocowana jest do ramy nośnej (1).
(2 zastrzeżenia)
44438901