Przedmiotem zgłoszenia jest zacisk formy do odlewania rotacyjnego. Składa się z podstawy (1), do której końca zamocowane jest na pierwszym końcu pierwsze ramie (2a) oraz na drugim końcu drugie ramie (2b). Pomiędzy pierwszym ramieniem (2a) i drugim ramieniem (2b) zamocowana jest prowadnica łącząca, ułożona równolegle do podstawy (1). Na prowadnicy łączącej (3a, 3b) zamocowane są ruchomo trzecie ramie (2c) i czwarte ramie (2d), na których końcach zamocowane są trzpienie mocujące. Pomiędzy pierwszym ramieniem (2a) a drugim ramieniem (2b) zamocowana jest śruba (6), która przechodzi przez gwintowane otwory znajdujące się w trzecim ramieniu (2c) i czwartym ramieniu (2d). Gwint w pierwszej części śruby (6) jest przeciwstawny do gwintu w drugiej części śruby (6).
(1 zastrzeżenie)
43216901