Czujnik do pomiaru sił występujących w osi koła jezdnego, zwłaszcza koła jezdnego podwozia samolotu, składa się z elementu sprężystego (1) z wystającym czopem (4), który połączony jest z podporą przednią (2a) łożyska przedniego (3a) i podporą tylną (2b) łożyska tylnego (3b), zaś podpora przednia (2a) i podpora tylna (2b) połączone są ze sobą śrubami (6), natomiast łożysko przednie (3a) posiada blokadę (7) od strony czoła czujnika, przy czym na elemencie sprężystym (1) zamocowane są tensometr górny siły pionowej, tensometr dolny siły pionowej, tensometr prawy siły poziomej, tensometr lewy siły poziomej, tensometr prawy momentu wokół osi pionowej, tensometr lewy momentu wokół osi pionowej, tensometr górny momentu wokół osi poziomej i tensometr dolny momentu wokół osi poziomej, zaś na łożysku przednim (3a) i łożysku tylnym (3b) zamocowane jest koło z oponą (8).
(2 zastrzeżenia)
42497001