Przedmiotem zgłoszenia jest sposób zwiększenia wytrzymałości dielektrycznej próżniowych komór gaszeniowych średniego napięcia. Polega on na tym, że do rozłącznikowej komory próżniowej wtłacza się hel do momentu uzyskania w komorze ciśnienia o wartości 2,00 x 101Pa.
(1 zastrzeżenie)