Przedmiotem zgłoszenia jest sposób weryfikacji i sterowania urządzeniem grzewczym montowanym zwłaszcza w przedziałach sanitarnych ambulansów, obejmujący wyznaczenie prawdopodobieństwa osiągnięcia temperatury przedziału sanitarnego oraz uwzględniający intensywność nagrzewania szacowaną za pomocą metody różnicowej, mający zastosowanie w układach elektronicznych sterowania nagrzewaniem ambulansu. Sposób weryfikacji i sterowania urządzeniem grzewczym montowanym zwłaszcza w przedziałach sanitarnych ambulansów, obejmujący wyznaczenie prawdopodobieństwa osiągnięcia temperatury przedziału sanitarnego oraz uwzględniający intensywność nagrzewania szacowaną za pomocą metody różnicowej, w którym to dokonuje się pomiaru temperatury za pomocą co najmniej jednego czujnika temperatury zamontowanego w punkcie krzyżowania się osi wylotów nagrzewnicy lub w środku noszy, charakteryzuje się tym, że na podstawie ciągu odczytów temperatury {Ttj}0≤j≤n w momentach t0≤t1≤…tn (moment ostatniego pomiaru jest mniejszy niż wymagany czas ogrzewania tn<treq przedziału sanitarnego) wyznacza się wartość oczekiwaną parametru efektywności ogrzewania za pomocą wzoru A, natomiast wariancja pomocą wzoru B, gdzie: Tmax — maksymalna temperatura ogrzania; T0 — poziom referencyjny, równy temperaturze początkowej pomiaru; Ttj — wartość temperatury w momencie tj, 0≤j≤n; Treq — minimalny wymagany poziom temperatury po czasie treq; treq — wymagany czas ogrzewania ambulansu, dla którego temperatura przedziału sanitarnego powinna być nie mniejsza niż Treq, następnie wyznacza się prawdopodobieństwo przekroczenia wymaganej temperatury Treq w czasie 15 min pod warunkiem, że w momencie tn temperatura jest równa Ttn, odwzorowano wzorem C, gdzie F() jest dystrybuantą rozkładu N(0,1), jeżeli na podstawie obserwacji {(Ttj,tj)}0≤j≤n spełniona nierówność P(T15≥Treq|T=Ttn)<1-α to prawdopodobieństwo, że wymagana temperatura przedziału sanitarnego po czasie treq zostanie osiągnięta jest poniżej 1—α oraz należy zwiększyć moc urządzenia grzewczego, aby w momencie treq temperatura przedziału sanitarnego przekroczyła wymaganą wartość Treq; jeżeli natomiast na podstawie obserwacji {Ttj}0≤j≤n spełniona nierówność  P(T15≥Treq|T=Ttn)≥1—α to z prawdopodobieństwem co najmniej 1—α należy przyjąć, iż minimalna wymagana wielkość temperatury Treq przedziału sanitarnego po czasie treq zostanie osiągnięta.
(5 zastrzeżeń)
44936021
44936022
44936023