Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do mieszania, zwłaszcza kompozycji klejowej posiadające łożysko, śruby i trzpień, które charakteryzuje się tym, że trzpień (1) na 1/3 jego wysokości zamocowany jest w co najmniej trzech jednakowych łożyskach kulkowych z uszczelnieniami. Łożyska kulkowe są ułożone równolegle względem siebie i zamocowane są za pomocą kleju do wewnętrznej powierzchni z wyżłobieniami pokrywy (4), która ma kształt półkolisty. Na zewnętrznej górnej powierzchni pokrywy (4) wykonany jest centralny otwór przelotowy, przez który przechodzi trzpień (1). Do zewnętrznej górnej powierzchni pokrywy (4) przymocowany jest za pomocą śrub (5) uchwyt ustalający (6) składający się z odcinka blachy o zagiętych bokach pod kątem 90°, który w części środkowej posiada jednakowe otwory prostokątne, przy czym w części górnej pokrywy (4) zamocowany jest za pomocą kleju zawór odpowietrzający (7). Natomiast na trzpieniu (1) wykonane są podcięcia (8). Do części dolnej trzpienia (1) przykręcone jest mieszadło (9) w kształcie koła, na którego powierzchni wykonane są w równych odstępach od siebie przelotowe otwory (10). Krawędzie (11) mieszadła (9) są naprzemiennie zagięte w górę i w dół.
(1 zastrzeżenie)
43930901